采购询价单
依据采购计划，我单位(江西省临川第二中学)就临川二中智慧体育设备采购项目，进行公开询价，现对具有相应能力的单位进行公开询价，请贵单位按以下物资及服务进行如实报价。
	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	智慧AI体育平台
	产品介绍
系统通过终端自动采集体育教学、体育测试、体育锻炼、体质检测等数据，形成体育大数据平台。基于对体育数据的采集、汇聚与分析，形成体育工作与体育学科的数据支撑，赋能体育教学的管理与改革。

功能特点
一、锻炼数据可视化
1.平台数据具有日常锻炼模式及体育测试模式，符合用户不同使用场景需求，可对日常锻炼、体育测试两类场景数据，按照校级、班级、学生多层级进行独立分析、汇总、统计、展示与导出。
2.基于学生个人维度的数据展示：个人运动总时间、日均时长、各项运动比例、班级排名、运动项目排名。
3.支持测试记录的测试场景、成绩等级分布、合格率、按月、按天展示场景记录等数据。
4.具备学生个人体测视频回放查看功能。可查看整体运动参数、本次测试的运动曲线、并进行点评。
5.可查看本次测试的肌群状态，直观了解哪方面的肌群需要锻炼。可查看本次测试的运动关键帧。
6.提供个性化分析报告、测试过程运动数据报告、测试过程视频，以及学生个性化运动建议。
7.查看学校、年级、班级维度的运动总人数、总时间、人均时长、各项运动比例与时长、排名。
8.平台囊括学生个人、班级、年级、全校体测与锻炼成绩的多维度汇总展示。
9.支持展示全校、全班运动锻炼总人数、总时间、人均时长、各项运动比例与时长、排名。  
10.测试计划设置后支持查看计划详情、测试成绩、测试记录。
11.支持按照不同评分标准查询测试成绩。
12.支持回看赛事记录，支持按照学年、年级、班级性别、赛事名称、项目多维度筛选成绩记录，提供赛事记录视频回看，并提供运动时间与成绩两种的排序方式。
13.平台支持AI视觉算法和物联网传感器2种数据采集方式。
14.多终端数据同步：支持PC端、Pad端、手机端多端数据互通功能。
15.支持标准化国家体质健康成绩格式导入，支持无缝对接上级教育平台。
16.支持各地方院校本地差异化体育标准导入。
17.支持基于国家学生体质健康评分标准设计，形成对比分析。

二、高度个性化配置
1.支持课堂教学的AI运动课程自定义配置。根据体育大纲和教学要求，教师可自主配置课堂“热身活动”环节和“课课练”的环节的AI运动课程。
2.具备从动作库（40种动作）中选择运动项目进行组合配置，包括课程名称、组合动作配置（选择动作项目，运动强度/运动时间），每组循环次数，组间休息时间、关节活动/拉伸活动、课程封面，并发布到操作屏上。
3.自定义创建测试计划，实时显示测试进度，查看各个班级测试完成情况，缺考学生与缺考项目；免考设置管理，测试成绩导出。
4.自定义创建赛事活动，支持赛事活动封面自定义，支持赛事时间、持续时长、名称、比赛规则高度自定义。
5.自定义上传发布教学视频，设置视频封面，并支持移除上传视频。
6.支持创建教学视频标签，根据视频的类型可自由选择教学视频的标签，单视频最多支持三个视频标签。
7.支持自定义创建发布热身活动，支持设置应用学段，组合健身动作、时间、循环次数、关键活动、默认组间休息时间和封面，可保存至草稿箱。
8.支持自定义创建发布课课练，支持设置应用学段，组合健身动作、时间、循环次数、关键活动、默认组间休息时间和封面，可保存至草稿箱。
9.支持屏保图片自定义上传，支持JPG、PNG格式图片，上传尺寸1440*2560，大小需小于10M，最多可上传9张屏保图片。

三、平台管理
1.针对不同角色及班级数据权限分别开通管理员与教师账号，分层分级管理。
2.支持针对不同账号角色设置不同的权限，权限范围可按照年级范围、全校范围设置。
3.支持角色权限向下管理，可编辑更改下级角色的用户名、手机号、姓名与账号角色，可删除下级角色。
4.支持学生批量转班，单次批量仅支持转向同一班级。
5.学生单个上传模式，姓名、性别、年级、班级、学籍号必填，身份证号、生日、人脸信息选填。
6.批量创建新班级，每个年级支持创建100个班级，同一时间批量创建的班级不设限。

四、便捷信息导入与导出
1.支持批量导入学生基础信息，提供Excel标准模版与说明编辑文件，支持单次上传10000位学生。
2.支持批量导入学生人脸信息，支持PNG、JPG、JPEG格式文件上传，支持单次上传5120位学生。
3.提供标准数据接口，可与外部系统进行数据交换。
4.基于校级、班级、学生的运动锻炼数据分析、展示与导出。
5.学生个人体测报告输出，报告包含运动参数、运动成绩、运动曲线、肌群状态、点评与建议信息。
6.支持学生信息按照不同格式输出，支持三种输出格式。
7.多终端数据同步：支持PC端、Pad端、手机端多端数据互通功能。
	1
	套

	2
	AI体育数据驾驶舱软件
	产品介绍
AI体育数据驾驶舱运用先进的大数据分析，以直观的可视化图表形式呈现体育运动数据，是一款全面的数据分析工具，让体育教师和学校管理者清晰掌握体育教学动态。包含七大功能板块，项目运动人次、年级运动情况、年级健康统计报表、测试学生总人数、校园学生达标率变化趋势、校园排行榜、校园运动记录。

功能特点
1.项目运动人次统计：显示中考必测体育项目（如立定跳远、双脚跳绳、仰卧起坐、引体向上）的运动人次，随时掌握学生在不同项目中的分布情况，呈现不同项目运动人次的对比，直观了解学生对各类体育项目的喜好程度，助力学校优化体育课程设置和活动组织。
2.年级人均运动情况：统计各年级学生的平均运动时间，平均运动次数。
3.年级健康统计报表（BMI）：提供不同年级学生的BMI数据，显示正常、偏瘦和偏胖的比例，追踪学生健康指标的长期变化趋势，为学校评估体育教学对学生健康的影响提供数据支持。
4.校园学生达标率变化趋势：可选择最近一年或往前4年进行展示，通过折线图展示一年中校园学生达标率的变化趋势。
5.测试学生总人数及成绩合格率：显示参与测试的学生总数、成绩合格率、优良成绩占比和及格成绩占比。
6.校园排行榜：针对体锻项目、体测项目划分展示，不同体育项目中表现优异的学生名单，包括姓名、性别、班级和得分。
7.校园运动记录：记录最近的体育项目中的运动情况，包括学生姓名、项目、计数。
8.数据筛选功能：用户可以选择查看最近7天或最近半年、指定时间段的数据。
9.数据可视化：通过图表和图形直观展示数据，便于理解和分析。
	1
	套

	2.体育教学项目 — 室外（1套）

	1
	智能AI一体机
	产品介绍
智能AI一体机是一款集软、硬件为一体的室外部署产品。基于人体运动模型的深度学习，采用人工智能视觉分析技术，内置运动视频采集摄像头、AI分析模组等组件，智慧体育测试分析引擎，AI自动视频采集识别体育测试成绩数据，实现对测试者的测试过程自动分析和测试成绩自动判定。旨在推动体育教学、体育测试、体育锻炼在校园的常态化进行，沉淀校园运动数据，助力校园体育教学，主要应用于学生自主进行体育测试评价、体育课教学、体育课体能强化训练等场景。

功能特点
设备采用人工智能视觉分析技术解析学生运动全流程，提供教学视频、体育测试、测试记录、排行榜、课课练、热身等功能板块。 教师、学生可点击屏幕选择相应功能，完成体育教学、测试等体育任务，无需平板、手环等额外设备，可实时得出测试成绩及分析报告。

一、硬件设备：
1.整机采用43英寸电容式触摸屏，10点触控，分辨率1080P，屏幕亮度300-2000cd/m²（带光感探头，可根据环境自动调节亮度）。设备整机防尘防水设计，外壳防腐工艺，采用冷板+表面喷粉，整机屏前面板采用4mm一体全高钢化透玻璃，透光率97%。
2.屏幕为高亮度宽温液晶屏，1200:1超高对比度，8ms响应时间，68%NTSC色域，亮度≥2000nit，强光下，寿命可达≥3W小时。
3.具备智能感光系统，能够根据环境自动调整屏幕亮度。
4.具备智能色彩校准，能够自动校准对比色。
5.具备智能温控系统，能够自动调节设备内部温度，支持自定义阈值温度，保护设备正常运行。
6.具备高温自动断电保护功能，防止意外高温导致设备损坏。
7.设备内置AI算力15TOPS。
8.设备断网离线仍可正常使用，数据保存本地。联网后自动上传数据。
9.内置加热模块，支持低温自动加热功能，可应对零下-25~-20°C气候环境，防止设备低温受损，保护设备正常运行。

二、教学视频
1.设备内置体育教学视频，包含立定跳远、引体向上、游泳、掷实心球、短跑等项目的教学视频，支持点赞教学视频。
2.支持用户在系统后台自主上传教学视频，支持编辑视频名称、视频标签、创建标签、视频封面。

三、体育测试
1.多项目：可实现立定跳远1人、跳绳3人、仰卧起坐2人、引体向上2人、俯卧撑2人、视力1人进行测试。
2.测试时长选择：跳绳项目支持1分钟、3分钟、4分钟时间自由选择，进行锻炼测试。
3.本地/云端人脸信息调取：支持人脸识别快速匹配学生个人身份信息，支持调整人脸识别模式，调取设备本地或云端的学生人脸信息。
4.摄像头选择：支持选择课堂教学摄像头。
5.测试标准切换：支持切换测试标准，国家学生体质健康测试标准、后台自定义评价标准。
6.分析报告：测试结束后根据国家学生体质健康测试标准或者自定义评价标准自动计算成绩，形成包含骨骼等运动数据分析报告及追溯视频上传至系统保存。
7.具备语音播报、界面文字双重提醒违规操作、违规显示、成绩播报、排名展示、快速切换：
（1）支持语音播报、界面文字双重提醒违规操作；
（2）呈现学生认证信息、人体骨骼与关节点、测试计数结果；
（3）部分项目支持实时显示违规次数或中断次数；
（4）测试结束支持实时语音播报、显示测试成绩、评分数据、并展示班级排名、年级排名；
（5）测试过程支持一键切换至下一位测试者，提升测试效率。
8.测试完成后生成个性化运动处方，展示成绩排名、AI运动分析（姿态参数、运动曲线、运动回放、关键帧分析等）：
（1）基本信息：学生姓名、班级、学号；
（2）测试成绩：测试成绩、分数、等级、年级排名、班级排名；
（3）运动分析：运动姿态参数、运动曲线、点评与建议、肌群状态、运动回放、运动关键帧；
9.关键点识别：具备对运动关键节点进行识别，立定跳远项目可实现识别脚尖、脚跟，智能判断摔倒手向后撑地的情况，以双脚、手掌最近位置为最终成绩。跳绳项目可实现人体关键节点，可实现识别绳子的位置、轨迹。
10.个性化设置：支持对各测试项目进行个性化设置，包含音量大小、区域设置、检测目标、游客模式、自动切换下一位、评分标准等。部分项目支持设置难度、运动音效、离开时结束等选项。
11.立定跳远、跳绳、仰卧起坐、引体向上、俯卧撑项目均具备违规检测，如踩线违规、双手抱头、弯曲违规、双腿摆动违规：
（1）立定跳远项目支持检测单脚起跳违规、踩线违规、垫步违规，支持选择单人连续测试次数；
（2）跳绳项目支持有绳检测；
（3）仰卧起坐项目支持检测双手抱头违规、双腿弯曲违规；
（4）引体向上项目支持检测双腿摆动违规；
（5）俯卧撑项目支持检测臀部抬起违规、双腿弯曲违规。
12.视力项目支持左右眼交替测试视力。


四、测试记录
1.多维度成绩展示：
（1）支持根据项目维度、时间维度查看立定跳远、跳绳、仰卧起坐、引体向上、俯卧撑、视力的测试记录，测试记录包含测试时间、姓名、成绩、视频回放、测试报告；
（2）支持根据项目维度查看立定跳远、跳绳、仰卧起坐、引体向上、俯卧撑排行榜，排行榜内包含排名、姓名、成绩、时间、视频回放；
（3）支持排行榜按照全部模式、训练模式、测试模式三大模式查看；
（4）支持排行榜按照时间维度查看，提供日排行、周排行、月排行；
（5）支持排行榜按照年级维度查看，支持全部年级查看或者选择单个年级查看；
（6）支持排行榜按照班级维度查看，支持全部班级以及单个班级查看。

五、课课练
（1）支持课课练功能，课课练选择界面提示课课练名称、课课练分类、课课练封面；
（2）支持在课课练后，查看训练提升五维图，包含力量、速度、灵敏、耐力、柔韧。以及课课练名称、分类、等级、时间、适合学段、课程目标、课程分解动作、各分解动作视频、运动记录、运动人数统计；
（3）课课练AI跟练支持同时三人运动；
（4）AI跟练进行时，设备同步播放运动视频、背景音乐、运动激励、语音指导、文字提示，支持调节声音大小；
（5）支持课课练AI跟练过程中显示整体跟练倒计时、每组运动进程、剩余跟练组数；
（6）支持课课练组间休息功能并展示下一组动作，可跳过休息时间；
（7）支持课课练结束后对运动效果评估、每组达标完成度、运动时间、运动人数；
（8）具备深蹲跳、蹲马步、负重深蹲上举、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳等48种锻炼项目；
（9）支持站姿拉伸、上肢拉伸、小腿拉伸、背部拉伸、站姿体前屈拉伸共5种拉伸动作。

六、热身
（1）支持通过后台设置热身活动标题、适龄学段、组合动作、强度、组循环次数、组休息时间、热身跟练关节活动环节，包含全身关节活动和基础关节活动、封面；
（2）支持运动强度选择。包含低强度、中强度、高强度；
（3）支持热身结束后对运动效果评估、每组达标完成度、运动时间、运动人数；
（4）具备深蹲跳、蹲马步、负重深蹲上举、半蹲轻跳、吸腿跳、直腿轻跳等48种锻炼项目；
（5）支持全身关节活动、基础关节活动。

技术参数
1.屏幕尺寸：43 英寸
2.操作系统：Android 10.1
3.主控芯片：高通8 核Kryo™ 585；支持3D图像引擎、4K高清显示
4.CPU主频：2.8GHz
5.AI算力：15TOPS
6.内存：8GB
7.存储：128GB
8.有线网络：10M/100M/1000 自适应
9.无线网络：支持5G 无线网络WIFI
10.背光类型：LED侧入式入光（ELED）
11.显示比例：16:09
12.显示尺寸（L*W）：941.24*529.36mm
13.分辨率：1920×1080
14.亮度：300-2000cd/m²（带光感探头）
15.对比度：1200:1
16.摄像头参数：内置2K宽动态超清摄像头，支持亮度、白平衡、曝光等调节。
17.焦距：2.88mm
18.聚焦距离：固定 50-150cm
19.单位像素尺寸：2.0*2.0um
20.视角：D86° H73° V59°
21.触摸：支持10 点电容触摸
22.可视角度：89/89/89/89 （Typ.)(CR≥10)
23.亮度控制：自动感光
24.响应时间：8ms
25.刷新率：60Hz
26.色域：68% NTSC
27.整机功耗：≤280W
28.外屏幕：4mm高透钢化玻璃；透光率≥97%
29.输入接口：HDMI*1,USB 3.0*4,USB 2.0*2,LAN*1,SD*1,SIM*1，mipi*1
30.输出接口：HDMI OUT*1,耳机*1
31.喇叭：防水高品质 8Ω 10W喇叭
32.额定电压：AC 208-240V/50Hz
33.防护等级：整机IP55
34.外壳防腐工艺：采用冷板+表面喷粉
35.漏电保护器：有防漏电
36.开关电源：工业级电源
37.工作温度：-25℃~50℃
38.工作湿度：5%~90%无结露
	1
	台

	2
	AI体育教学软件
	1.软件内嵌于AI智慧体育系统终端，支撑设备各项基本功能运行。
2.支持自动采集识别学生姿态，实现对学生运动过程自动分析。
3.适用于课堂教学场景，可用于辅助教学，减轻教师教学负担。
	1
	套

	3
	网线
	产品介绍
1.8米超六类带屏蔽网线
	1
	条

	4
	支架
	产品介绍
该产品是专为43寸户外立式屏定制地笼，属于户外智能设备安装的核心承重固定组件，通过标准化的钢结构预埋设计，保障设备在户外复杂环境下的安装稳定性与长期使用安全，是连接设备主体与地面混凝土基础的关键过渡结构。

功能特点
1.户外立杆专用预埋地笼，由4根M16螺杆（单根螺杆长度800mm，螺纹长度为全牙螺纹杆）与 1050×385mm 底座焊接成型，配套活动定位件组成，可精准固定立杆安装位置。
2.产品设计预埋深度大于 650mm，混凝土浇筑深度≥900mm，安装后地面螺杆露出50-70mm，满足设备法兰底座安装需求。
3.螺栓组总长度989mm，内侧螺杆横向间距336mm，内侧螺杆竖向间距345mm，外侧螺杆横向间距989mm，外侧螺杆竖向间距283.7mm，孔径16mm；地面硬化区域：基坑地面硬化长度＞1250mm，基坑地面硬化宽度＞585mm，预留充足安装与加固空间。
4.主体采用一体化笼式焊接钢结构，搭配M16规格高强度16#螺纹钢作为地脚螺栓，搭配热镀锌等防腐工艺，并具备优异的抗风、抗腐蚀、抗老化性能，适配户外潮湿、暴晒等恶劣环境且整体框架由竖向螺栓组、横向加固筋和底部锚定结构组成，结构整体性强且受力均匀。
5.产品尺寸（L*W*H）：1050*385*800mm
	1
	套

	5
	地坪漆
	1、按需购买
2、建议用地坪漆+稀释剂调剂
3、调好后用空压机+喷枪进行喷绘，这样漆耐磨性强。
4、大概油漆:稀释剂=2:1.3，然后还要加 1 比例的固化剂
	1
	桶

	6
	跳绳
	1.显示屏材质：无屏
2.计数感应方式：无计数
3.手柄材质：其它
4.是否支持蓝牙：不支持蓝牙
5.功能：体能训练绳
6.电源形式：无电源
7.类别：跳绳配件
8.绳子材质：PVC(聚氯乙烯)
9.包装清单：原包装*1
	3
	条

	7
	立定跳远喷漆镂空板
	1.包装重量：3kg
2.塑料材质：PVC
3.发光类型：不发光
4.工艺：喷漆
5.尺寸：110x10x10cm
	1
	套

	8
	仰卧起坐垫子
	适用范围：
测试项目：仰卧起坐
	2
	个

	三、测试类（主要用于学生随堂测试和课后自测试。）

	1.50米跑步项目（全AI版本）

	1
	智能AI一体机
	产品介绍
智能AI一体机是一款集软、硬件为一体的智能体育设备。主要应用于操场、田径场、步道等固定区域的体育测试场景，可满足体育课堂、课间、课后学生自主跑步锻炼、测试的需求，能够实现学生运动无感化、智能化识别检测，自动计算运动成绩，分析学生的动作数据，指导学生高效训练提升体育成绩。

功能特点
设备采用人工智能视觉分析技术解析学生运动全流程，提供测试、排行榜、测试记录等功能板块。教师、学生可点击屏幕选择相应功能，完成跑步测试体育任务，无需平板、手环等额外设备，可实时得出测试成绩及分析报告。

一、设备硬件
(1)整机采用21.5英寸电容式触摸屏，10点触控，分辨率1080P，屏幕亮度300-1200cd/㎡（带光感探头，可根据环境自动调节亮度）。设备结构防尘防水设计，外壳防腐工艺，采用冷板+表面喷粉。整机屏前面板采用6mm一体全高透钢化玻璃，透光率97%。
(2)屏幕为高亮度宽温液晶屏，1000:1高对比度，14ms响应时间，74%NTSC色域，亮度≥1200nit，强光下，寿命可达≥3W小时。
(3)具备智能感光系统，能够根据环境自动调整屏幕亮度。
(4)具备智能色彩校准，能够自动校准对比色
(5)具备智能温控系统，能够自动调节设备内部温度，支持自定义阈值温度，保护设备正常运行。
(6)具备高温自动断电包含功能，防止意外高温导致设备损坏。
(7)具备低温加热模块，支持低温自动加热功能。
(8)设备内置AI算力6TOPS。

二、体育测试
1.跑步项目具备测试模式与训练模式两大模式，不同模式运动数据分类保存，便于区分日常训练与测试数据。测试模式支持保存运动视频。
2.设备搭配对应AI摄像机等设备可实现50米跑步项目检测分析，学生可通过AI摄像头自主进行检录，支持同时 8 跑道测试。
3.设备可实现发起发令起跑，结束测试，支持起跑检测踩线、抢跑。
4.支持测试过程中，在设备上查看起点画面与终点画面，画面上显示时间，运动过程中可识别人体肢体以及人脸，实时显示学生测试成绩。
5.设备支持与系统平台对接，测试结束后测试成绩、测试视频、测试报告自动上传至后台，可用于数据保存、回溯。
6.支持测试结束后可直接点击屏幕开启下一组测试，无需依赖其他设备，并可对组内有学生无成绩情况进行提示。
7.支持设置音量大小、检测目标、项目区域显示、评分标准。评分标准支持切换国家体质健康标准与后台国家体测标准。
8.支持对终点线与起点线进行调整。
9.具备游客模式，无需配对人脸识别信息，即可直接开始进行跑步锻炼、测试。
10.支持发令起跑后，其他人员进行检录，最大发令起跑8人、同时起点检录8人

三、排行榜
1.支持查看排行榜，排行榜内容包括排名、姓名、年级、班级、成绩、测试时间。
2.支持排行榜分为日排行、周排行、月排行查看。
3.支持排行榜按照全部模式、训练模式、测试模式查看。
4.支持按照年级排行、班级排行查看。

四、测试记录
1.支持按日期查看测试记录，测试记录包含测试时间、姓名、年级、班级、成绩、视频回放。
2.支持测试记录手动同步本日成绩。
3.具备视频回放暂停、拖拉进度条操作。后台可播放测试视频，可全屏、暂停、拖拉进度条、修改播放倍速、画中画、下载。

五、设置
1.支持学生信息同步，可及时更新信息或删除全部。包括序号、人脸、姓名、性别、年级、班级、学籍号、更新时间。
2.支持模型分析服务地址设置，支持选择内置、本地、云端。
3.支持设置加密、人脸识别区域设置。
4.支持人脸识别模式，包含本地与云端模式。
5.支持云端测试记录同步、默认项目、自动返回首页。
6.支持更改视频保存方式，分为原始视频、系统录屏、无。 
7.支持视频选择实时上传、闲时上传、不上传。

技术参数
1.CPU：RK3588 四核 Cortex-A76+四核 Cortex-A55，最高主频 2.4GHz
2.GPU：ARM Mali-G52 2EE
3.NPU：6TOPS
4.操作系统：Android 11
5.DDR：4GB
6.电源输入：AC 208-240V/50Hz
7.存储：128GB
8.WiFi：内置高性能SDIO接口WiFi6模块，支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，默认配置双频WiFi
9.蓝牙：内置高性能串口BT模块，支持BT v5.0，向下兼容
10.外观参数：防护标准IP55
11.机身材料：6mm一体全高钢化透玻璃
12.透光率：≥97%；
13.屏幕尺寸：21.5英寸
14.屏幕比例：16:9液晶屏
15.分辨率：1920×1080
16.亮度：300-1200cd/㎡（带光敏探头）
17.对比度：1000:1
18.刷新率：60Hz
19.色域：74% NTSC
20.整机功耗：49.5W
21.可视角度：89/89/89/89 （Typ.)(CR≥10)
22.亮度控制：自动感光
23.外置摄像头参数：外置摄像头支持最大分辨率3840(H)x2160(V)，最大像素800万，最大帧率30fps@4K，60fps@1080P，支持手动曝光和自动曝光
24.触摸参数：电容触控
25.触控点数：十点触摸
26.触控响应时间：＜14ms
27.外壳防腐工艺：采用冷板+表面喷粉。
28.防水喇叭：防水高品质 8Ω10W 喇叭
29.漏电保护器：有防漏电
30.开关电源 ：工业级电源
31.工作温度：-20℃ ~ 85℃
32.工作湿度：20%-90%，非凝结
	1
	台
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